Приложение №2 к запросу на закупку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1

Поставка специальной одежды из огнестойких материалов для работников ОАО «ВНИПИнефть», направляемых в командировки на производственные объекты

Москва

2018 г.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

Предметом договора является поставка специальной одежды из огнестойких материалов (далее – Товар) для работников ОАО «ВНИПИнефть», направляемых в командировки на производственные объекты.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчику.

Заказчик – ОАО «ВНИПИнефть».

1. **ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ**

Качество, безопасность и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТР ТС 019/2011.

Поставляемый Товар должен сопровождаться паспортом производителя и заверенной копией сертификата или декларации соответствия Товара требованиям нормативных документов.

Товар должен соответствовать требованиям СТО ПАО «НК «Роснефть» в части общих и технических требований.

Товар должен быть новым (не ранее 2018 года выпуска), не бывшим в употреблении и не восстановленным.

На Товар должен быть установлен гарантийный срок, равный 12 месяцам с даты подписания сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

На Товар должен быть нанесен фирменный логотип ОАО «ВНИПИнефть».

1. **УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или за его счет.

Товар поставляется единовременно при предварительном согласовании даты и времени доставки с контактным лицом Заказчика.

Место поставки:г. Москва, ул. Фр. Энгельса, 32, стр.1

Срок поставки: в соответствии с условиями договора.

Товар должен быть поставлен в оригинальной таре (упаковке) производителя, обеспечивающей сохранность, товарный вид Товара и предохраняющей его от повреждения при транспортировке и хранении.

1. **ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА**

Приемка товара осуществляется по адресу, указанному в разделе 3 настоящего Технического задания.

Датой поставки Товара считается дата получения Заказчиком Товара и подписания обеими сторонами накладной.

При обнаружении недостачи товара при подсчете товара в процессе приема-передачи Заказчик делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий акт.

При обнаружении недопоставки товара по количеству Заказчик выдвигает требование о поставке недопоставленного количества товара, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

В случае недопоставки, поставки товара, не соответствующего данному Техническому заданию и(или) поставки некачественного товара - товар считается не поставленным.

1. **ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

Форма оплаты**:** безналичный расчет.

Приложение 1

**Перечень поставляемого Товара**

**Специальная одежда**

| № | Наименование товара | Нормативный документ | Дополнительные условия | Ед. измерения | Размерный ряд/ Количество | | | | | | | | | | | | | |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-46 | | 48-50 | | | 52-54 | | | | 56-58 | | | | 60- | 62 |  |
| 164-170 | 176-182 | 164-170 | 170-176 | 182-188 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 170-176 | 176-182 | 182-188 |  |
| 1 | Костюм мужской летний из огнестойких материалов  (с логотипом) | Технические условия | Куртка+брюки  Ткань: 100% хлопок с антистатической нитью (c огнестойкой и масловодоотталкивающей отделкой) **или** хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 50% и антистатической нитью (c огнестойкой и масловодоотталкивающей отделкой) **или** термостойкие арамидные волокна (с масловодоотталкивающей отделкой) .  Наличие световозвращающих полос шириной 5 см.  Цвет: серый с черными и желтыми вставками.  Логотип на верхней части спинки и на груди левой части верхней полочки. | комплект | 1 |  | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Костюм женский летний из огнестойких материалов  (с логотипом) | Технические условия | Куртка+брюки  Ткань: 100% хлопок с антистатической нитью (c огнестойкой и масловодоотталкивающей отделкой) **или** хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 50% и антистатической нитью (c огнестойкой и масловодоотталкивающей отделкой) **или** термостойкие арамидные волокна (с масловодоотталкивающей отделкой) .  Наличие световозвращающих полос шириной 5 см.  Цвет: серый с черными и желтыми вставками.  Логотип на верхней части спинки и на груди левой части верхней полочки. | комплект | 2 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 3 | Костюм мужской зимний из огнестойких материалов  (с логотипом) | Технические условия | Куртка+брюки  Ткань: 100% хлопок с антистатической нитью (c огнестойкой и масловодоотталкивающей отделкой) **или** хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 50% и антистатической нитью (c огнестойкой и масловодоотталкивающей отделкой) **или** термостойкие арамидные волокна (с масловодоотталкивающей отделкой) .  Утеплитель: на основе полипропиленовых и полиэфирных цельных волокон или на основе арамидных волокон.  Для эксплуатации в IV и особом климатических поясах.  Наличие световозвращающих полос шириной 5 см.  Цвет: серый с черными и желтыми вставками.  Логотип на верхней части спинки и на груди левой части верхней полочки. | комплект | 1 |  | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 28 |
| 4 | Костюм женский зимний из огнестойких материалов  (с логотипом) | Технические условия | Куртка+брюки  Ткань: 100% хлопок с антистатической нитью (c огнестойкой и масловодоотталкивающей отделкой) **или** хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 50% и антистатической нитью (c огнестойкой и масловодоотталкивающей отделкой) **или** термостойкие арамидные волокна (с масловодоотталкивающей отделкой) .  Утеплитель: на основе полипропиленовых и полиэфирных цельных волокон или на основе арамидных волокон.  Для эксплуатации в IV и особом климатических поясах.  Наличие световозвращающих полос шириной 5 см.  Цвет: серый с черными и желтыми вставками.  Логотип на верхней части спинки и на груди левой части верхней полочки. | комплект | 2 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |

Приложение 2

**ЛОГОТИП**

1. **Куртка**

Логотип одного цвета на верхней части спинки куртки (размер фирменной надписи ОАО «ВНИПИнефть» 250×30 мм), на нагрудном кармане (полочке) куртки (размер фирменной надписи ОАО «ВНИПИнефть» 85×20 мм)